湖北师范大学生命科学学院细胞间建设设备采购项目

设备明细及参数

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 技术参数 |
| 1 | 实验台边台（规格1） | 1800\*700\*850 | 台 | 3 | 4100 | 12300 | 全柜体采用上海宝钢热镀锌钢板，柜体表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，附着力高，耐划，耐酸碱，美观耐用。面台：标配12.7M M普利贝特实心理化板、选配环氧树脂台面 |
| 2 | 实验台边台（规格2） | 1200\*700\*850 | 台 | 1 | 2650 | 2650 |
| 3 | 实验台边台（规格3） | 2000\*700\*850 | 台 | 1 | 4450 | 4450 |
| 4 | 试剂架（规格1） | 1800\*300\*750 | 套 | 3 | 1650 | 4950 | 整体采用1.0mm厚镀锌钢板折弯而成，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，每个立柱上配两个86插座，层板为8MM钢化玻璃。 |
| 5 | 试剂架（规格2） | 2000\*300\*751 | 套 | 1 | 1800 | 1800 |
| 6 | 吊柜（规格1） | 2000\*320\*600 | 套 | 1 | 2500 | 2500 | 整体采用1.0mm厚镀锌钢板折弯而成，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化 |
| 7 | 吊柜（规格2） | 1800\*320\*600 | 套 | 3 | 2350 | 7050 |
| 8 | 万级区净化空气处理机组 | 风量:6000m3/h; 全压:620pa， | 台 | 1 | 18500 | 18500 | 风量:6000m3/h; 全压:620pa，电源：380V,功率：1.8KW，箱体镀锌板，含初中效过滤段 |
| 9 | 风管式空调机 | 5HP | 台 | 1 | 15500 | 15500 | 5HP，制冷量：12.5KW，制热量：14KW，电源：380V，变频 |
| 10 | 壁挂式空调 | 2HP | 台 | 1 | 7800 | 7800 | 2HP制冷量：5.0KW，制热量：7.2KW，电源：220V，变频 |
| 11 | 壁挂式空调 | 1.5HP | 台 | 1 | 4500 | 4500 | 1.5HP 制冷量：3.5KW，制热量：5.0KW，电源：220V，变频 |
| 12 | 高效送风口 | GB-1000 | 台 | 3 | 3300 | 9900 | GB-1000,液槽式风口，风量：1000m³/h，484型高效过滤器，过滤效率为99.999%(0.3um) |
| 13 | 高效送风口 | GB-500 | 台 | 2 | 2300 | 4600 | GB-500,液槽式风口，风量：500m³/h，320型高效过滤器，过滤效率为99.999%(0.3um) |
|  | 合计 |  |  |  |  | 96500 |  |

**其他服务要求：除了国家有三包规定的设备按国家规定执行外，其余家具及设备质保期为2年。**